

 Projekt nr RPLD.11.03.01-10-0008/21, pn. „KREACJE Z KLASĄ” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 1

1. **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest remont pracowni Technika Stylisty w Zespole Szkół Przemysłu Mody w Łodzi ul. Naruszewicza 35 - realizowany w ramach projektu nr RPLD.11.03.01-10-008/21„pn. „KREACJE Z KLASĄ”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020.

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

45000000-7- Roboty budowlane

45430000-0- Pokrywanie podłóg i ścian

45310000-3- Roboty instalacyjne elektryczne

45442100 -8 – Roboty malarskie

45421131-1 – Instalowanie drzwi :

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować remont, zgodnie z poniższą specyfikacją

- Naprawa ubytków oraz malowanie sufitu 85 m2

* Zabezpieczenie pomieszczenia, szpachlowanie dziur i ubytków, zmywanie sufitu, usuwanie starej farby, gruntowanie, wygładzenie całej. pow. sufitu,
* Zakup farb i mas wyrównujących
* Malowanie farbą podkładową,
* 2-krotne malowanie farbą lateks białą

- Montaż paneli PCV białych ściennych 120m2

* Przygotowanie podłoża,
* przygotowanie konstrukcji ,stelaż
* zakup i docięcie paneli
* ułożenie paneli na ścianie

- Zakup i wymiana, obróbka drzwi wejściowych 150 cm szer. 1 szt.

* Demontaż istniejących drzwi i futryny,
* zakup drzwi o antywłamaniowych wraz z okuciami ,
* obróbka otworów, montaż nowych ościeży i drzwi, uzupełnienie tynków

- Doprowadzenie instalacji WOD-KAN Około 50 mb. instalacji, zakup materiałów

* wykonanie 8 przekuć przez ścianę i podłogę,
* rozprowadzenie nowej instalacji,
* montaż baterii prysznicowej naściennej, podłączenie do nowej instalacji,
* naprawa ścian i podłóg po przekuciach, uzupełnienie tynków/gipsów

- Rozprowadzenie i montaż 16 gniazd natynkowych podwójnych z uziemieniem przy
 stanowiskach fryzjerskich

* doprowadzenie zasilania do nowych gniazd kablem 3x2,5mm około 100mb
* zakup i montaż 16 gniazd natynkowych

- utylizacja materiałów budowlanych

4. Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące.

5. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.

6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować usługę samodzielnie, bez udziału podwykonawców.

7. Wynagrodzenie należne wykonawcy musi obejmować całość kosztów związanych z realizacją
 zamówienia, w szczególności koszty dostawy (zakupu), koszty transportu, koszty związane
 z udzielaną gwarancją.